# Zyklusinterner Ablauf

1. Das Werkzeug fährt in Z-Richtung bis kurz vor den Softwareendschalter.
2. Das Werkzeug wird in X-Richtung und Y-Richtung gleichzeitig über dem Fokuspunkt des Lasers inklusive des Radiusoffsets positioniert (Diese Werte wurden in der Datei SysCalibConfigLaser.nc definiert).
3. Es wird in Z-Richtung über den Fokuspunkt gefahren.
4. Es folgen 2 Messungen zur Ermittlung der Werkzeuglänge.
5. Es wird in Z zurück auf die Startposition gefahren.