# ID 13288

Vorpositionieren in y @P6 nicht definiert.
Beschreibung | Das Vorpositionieren in Y ist nicht definiert. Es ist für Zapfen zwingend erforderlich ein Weg, der ausreichend gross ist, um ausserhalb des Zapfens zu positionieren.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Parametrierung prüfen und Versorgungsparameter für die Vorpositionierung in Y korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm