# ID 50820

Unglütige Kombination der Parameterwerte Frequenz und Dampingratio.
Beschreibung | Für die festgelegten Parameter Frequenz und Dampingratio kann kein Vibration Guard angewendet werden.
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Wenn es der Bearbeitungsprozess zulässt, kann es helfen eine kleinere Zykluszeit zu verwenden. Alternativ verringern der Dampingratio oder erhöhen des Frequenzwerts.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.