# ID 50120

Maximal zulaessige Achsbeschleunigung ueberschritten.
Beschreibung | Die in der Achsparameterliste eingestellte maximale Achsbeschleunigung (P-AXIS-00008) wurde über das zulaessige Maß überschritten. Die Dynamikplanung berücksichtigt hierbei die durch den Parameter P-AXIS-00442 festgelegte Fehlerschwelle.
Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Diagnose
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktuelle Sollbeschleunigung der Achse.
%3: | Grenzwert [-]
Maximal zulässige Beschleunigung der Achse (P-AXIS-00008).
%4: | Aktueller Wert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Verhältnis von aktueller Beschleunigung zu maximal zulässiger Beschleunigung (Betrag).
%5: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Faktor für zulässige Beschleunigungsüberschreitung (P-AXIS-00442).
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.