# Getriebeschalten (G112)

Syntax:
G112 <Spindelname>.. | nicht modal

G112 | Getriebe schalten
<Spindelname>.. | Getriebedatensatz bestehend aus Spindelbezeichnung gemäß Kanalparameterliste und Nummer des Datensatzes

Im Gegensatz zum Getriebeschalten über M40-45, bei dem implizit auch der mechanische Schaltvorgang mit durchgeführt wird, wird durch das Programmieren von G112 zusammen mit dem S-Wort nur das Aktualisieren von Spindelgetriebedaten (Dynamikwerte) einer Stufe angestoßen.

Das mechanische Schalten der richtigen Getriebestufe muss der Anwender explizit z.B. durch selbst definierte M-Funktionen programmieren oder wie bereits erwähnt über M40-45.

## Achtung

Vor dem Schalten von Spindelgetriebedaten muss die Spindel stehen. Dies kann durch einen Spindelstopp (M5) oder eine Spindelpositionierung (M19...) im vorhergehenden NC-Satz erreicht werden.

## Programmierbeispiel

Getriebeschalten (G112)

%Test_G112

N010 G112 S2 (Dynamikdaten der Getriebestufe 2 für Spindel „S“ laden)

N020 M3 S9000

N030 M5 (Spindel stoppen)

N040 G112 S1 (Dynamikdaten der Getriebestufe 1 für Spindel „S“ laden)

N050 M4 S8000

N060 M30