# ID 120784

#STROKE DEF CAXTRACK: z-Achse nicht an der gleichen Position bei Start und Ende der Sequenz.
Beschreibung | Eine automatische Hubbewegung muss wieder an der gleichen Stelle enden, an der die Hubbewegung begonnen wurde. Siehe Aufteilung des Fahrwegs und Programmierung (#STROKE DEF, #PUNCH ON/OFF, #NIBBLE ON/OFF)
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren der Z-Positionen am Start und am Ende der Sequenz im NC-Programm.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.