# ID 21178

(A)CS darf bei aktiver CAX-Transformation nicht verwendet werden.
Beschreibung | Während aktiver C-Achsbearbeitung (#CYL bzw. #FACE) soll eine kartesische Transformation (#CS ON bzw. #ACS ON) angewählt werden.
Reaktion | Klasse | 1 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Abwahl der C-Achsbearbeitung (#CYL OFF bzw. #FACE OFF) bevor eine kartesische Transformation angewählt wird.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.