# ID 150024

Achse nicht vorhanden.
Beschreibung | Es wurde der Handbetrieb für eine Achse mit dem NC-Befehl G202 abgewählt, obwohl für diese Achse kein Handbetrieb aktiviert war.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, keine Reaktion.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms und des Ablaufs. Entweder für Achse vorher Handbetrieb aktivieren oder G202 im NC-Programm entfernen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
Fehlertyp | -