# Ramp time at feedhold (P-AXIS-00360)

P-AXIS-00360 | Ramp time at feedhold for manual operation without parallel interpolation
Description | The parameter defines the ramp time during active feedhold for manual operation mode.
Parameter | handbetrieb.hb.tr_feedh
Data type | UNS32
Data range | P-AXIS-00201 ≤ tr_feedh ≤ MAX(UNS32)
Axis types | T, R
Dimension | T: µs | R: µs
Default value | 0
Drive types | ----
Remarks | P-AXIS-00259 is output and P-AXIS-00360 is only used if parameter P-CHAN-00097 in the channel parameter list is assigned the value 1.