# ID 51004

#INSERT CMD nicht möglich, da Rückfahrspeicher ausgeschaltet ist.
Beschreibung | Für die Funktionalität „Einfügen von Bewegungsstopps während der Bearbeitung“ ist die Parametrierung des Speichers fb_storage_size (P-STUP-00033) erforderlich. Dieser ist nicht parametriert.
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Modifizieren von P-STUP-00033 des entsprechenden Kanals. Ein CNC-Reset ist erforderlich.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.