# Angabe des Betriebsmodus (P-CHAN-00028)

P-CHAN-00028 | Angabe des Betriebsmodus beim Syntaxcheck
Beschreibung | Der Parameter bestimmt, in welcher Betriebsart der Syntaxcheck betrieben werden soll. Modus 1 - Automatikbetrieb (0): Nach einem Fehler wird automatisch die Decodierung fortgesetzt. Der Syntaxcheck wird nur dann abgebrochen, wenn die unter P-CHAN-00019 und P-CHAN-00020 beschriebenen Grenzwerte erreicht wurden.

Modus 2 - Schritt- (Interaktiv-) betrieb (1):

Nach jedem Fehler wird die Decodierung angehalten. Der Bediener kann entscheiden, ob der Syntaxcheck weiterlaufen oder die Decodierung abgebrochen werden soll. Werden die unter P-CHAN-00019 und P-CHAN-00020 beschriebenen Grenzwerte erreicht, erfolgt ebenfalls automatisch der Abbruch der Decodierung.

Parameter | syn_chk.interactive
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | interaktiv (Alte Syntax bis V2.11.2012.07) Parametrierbeispiel: Der Syntaxcheck läuft im Automatikbetrieb. syn_chk.interactive 0