# Glättungsfaktor (P-AXIS-00784)

P-AXIS-00784 | Glättungsfaktor
Beschreibung | Der Parameter gibt die Gewichtung des aktuellen Messwertes an. Beispiel: Bei einem Glättungsfaktor von 0,5 fließt der aktuelle Wert mit einem Anteil von 50% in den Mittelwert ein.
Parameter | kenngr.distc.smoothing_factor
Datentyp | REAL64
Datenbereich | 0 < P-AXIS-00784 ≤ 1.0
Achstypen | T, R
Dimension | T: ---- | R: ----
Standardwert | 0.7
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen
Anmerkungen |