# ID 120681

Unzulaessige Bewegungueberlagerung mit unabhaengiger Achse.
Beschreibung | Bei aktiver Profilrohrbearbeitung (#CYL[EDGES=...]) wurde eine unabhängige Achse programmiert die im Transformationsverbund liegt. Beim Überfahren der Profilrundung entsteht dadurch eine unzulässige Bewegungsüberlagerung. Unabhängige Achsbewegung dürfen nur auf den ebenen Profilabschnitten programmiert werden.
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | NC-Programm prüfen und korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.