# Beschränkung Achsfehler und Konturabweichung

Für die Beeinflussung des Achsfehlers bzw. der Konturabweichung bestehen folgende Möglichkeiten:

- Anpassung der Einflussfaktoren (Zykluszeit, Vorschub, Filterordnung) wie in Abschätzung Konturabweichung beschrieben.
- Angleichung der Filterparameter über alle Achsen eines Achsverbundes (falls unterschiedlich eingestellt).
- Aktivierung der Toleranzüberwachung (siehe Toleranzüberwachung).

## Weiterführende Informationen

- Toleranzüberwachung