# ID 1001121

Gleiche logische Achsnummer mehrfach vergeben.
Beschreibung | Mehrere konfigurierte Achsen enthalten die gleiche logische Achsnummer, die jedoch systemweit eindeutig vergeben werden muss.
Reaktion | Klasse | 3 | Achse kann nicht konfiguriert werden.
Abhilfe | Klasse | 6 | Abbruch des Steuerungshochlaufs.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Mehrfach vergebene logische Achsnummer.
%2: | Aktueller Wert [-]
Achse mit diesem Index enthält diese logische Achsnummer.
%3: | Aktueller Wert [-]
Achse mit diesem Index enthält diese logische Achsnummer.
Fehlertyp | -