# Getriebeübersetzung Zähler (P-AXIS-00511)

P-AXIS-00511 | Getriebeübersetzung Zähler
Beschreibung | In der Standardeinstellung wird die Wegauflösung einer Achse durch Angabe der Achsparameter P-AXIS-00233 und P-AXIS-00234 angegeben, wobei hier ein eventuell vorhandenes Getriebe mit zu berücksichtigen ist (lastseitige Skalierung). Bei Verwendung der Parameter P-AXIS-00511/ P-AXIS-00512 sowie P-AXIS-00092, P-AXIS-00362/ P-AXIS-00363 kann die Auflösung der Achse bezogen auf die Motorseite angegeben werden.

Die resultierende Auflösung (R) bezogen auf den Getriebeausgang (Lastseite) wird dabei automatisch nach folgender Formel berechnet:

Parameter | getriebe[i].gear_fact_num
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 1 ... MAX (UNS32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 1
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Anwendungsmöglichkeiten siehe Einstellungen der Positionsskalierung