# ID 110516

Der Parameter wird fuer diesen Antriebstyp nicht unterstuetzt.
Beschreibung | Dem Parameter P-AXIS-00388 wurde ein Wert ungleich 0 zugewiesen, obwohl dieser für den verwendeten Antriebstyp nicht unterstützt wird.
Reaktion | Klasse | 3 | P-AXIS-00388 wird der Wert Null zugewiesen.
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00388 den Wert Null zuweisen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Log. Achsnummer (siehe auch P-AXIS-00016).
%2: |
Konfigurierter Antriebstyp (P-AXIS-00020).
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Wert von P-AXIS-00388.
%4: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00388.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.