# ID 20680

Koordinate aus kartesischer Vortransformation ausserhalb erlaubtem Datenformat.
Beschreibung | Bei Anwahl einer kartesischen Transformation (#CS ON[...] oder #ACS ON[...]) wird festgestellt, dass eine Achsposition nach der Transformation den zulässigen Wertebereich überschreitet.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen der Maschinenachspositionen vor Anwahl der Koordinatentransformation. Im NC-Programm vor der besagten Anwahl eventuell eine kleinere Achsposition anfahren.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
%2: | Unterer Grenzwert [-]
%3: | Oberer Grenzwert [-]
%4: | Logische Achsnummer [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.