# ID 50059

Achse ist nicht als Messachse gekennzeichnet.
Beschreibung | Bei Verwendung der Messfunktionalität G100 müssen Achsen, die an der Messfahrt beteiligt sind, im MDS markiert sein (P-AXIS-00118). Für detaillierte Information über Messfunktionalität G100 [FCT-C4], [PROG// Kapitel: Messfunktionen].
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | P-AXIS-00118 der betroffenen Achse im MDS setzen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse P-AXIS-00016.
Fehlertyp | -