# ID 40019

Zeiger auf die Struktur mit Informationen ueber das HLI ist 0.
Beschreibung | Eine SPS-Applikation, die über die Schnittstelle HLI mit dem Motion Controller kommunizieren will, muss genau eine Instanz des Funktionsbaustein MCV_HliInterface aufrufen. Dieser FB prüft, ob auf Seite der SPS und der Seite des Motion Controllers dieselben Definitionen für die Schnittstelle HLI vorliegen.

Deshalb fordert dieser FB vom Motion Controller Informationen über die dort implementierte Schnittstelle HLI an.

Wenn der FB nach der Anforderung keine Information erhält, stellt der FB MCV_HliInterface dann diese Fehlermeldung an seinem Ausgang „ErrorID“ für die SPS-Applikation zur Verfügung.

Reaktion | Klasse | - | Der FB MCV_HliInterface setzt seinen Ausgang „Error“ auf TRUE und den Ausgang „Initialized“ auf FALSE.
Abhilfe | Klasse | - | Wenden Sie sich bitte an den Steuerungslieferanten unter Angabe der Fehlernummer.
Fehlertyp | -