# Filter – Zeitkonstante (P-AXIS-00742)

P-AXIS-00742 | Zeitkonstante des Filters der Zusatzschnittstelle
Beschreibung | Der Parameter definiert die Zeitkonstante des PT1-, PT2- und Zeitverzögerungsfilters.
Parameter | lr_param.add_interface.filter[i].time_constant
Datentyp | UNS32
Datenbereich | Für PT1- / PT2-Filter: TAb ≤ filter[i].time_constant ≤ MAX(UNS32) (mit TAb ->NC-Zykluszeit) Für Zeitverzögerungsfilter: 0 ≤ filter[i].time_constant < 6 * TAb (mit TAb ->NC-Zykluszeit)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: µs | R,S: µs
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |