# Zeitkonstante Lagesollwertfilter zur Vorsteuerungssymmetrierung (P-AXIS-00361)

P-AXIS-00361 | Zeitkonstante Lagesollwertfilter zur Vorsteuerungssymmetrierung
Beschreibung | Durch diesen Parameter wird die Zeitkonstante eines Sollwertfilters zur Vorsteuerungssymmetrierung eingestellt. Durch den Wert 0 wird die Symmetrierung abgeschaltet.
Parameter | vorsteuer.timeconst_sym_filter
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ timeconst_sym_filter ≤ MAX(UNS32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: µs | R,S: µs
Standardwert | 0
Antriebstypen | Profidrive
Anmerkungen | Die Vorsteuerunssymmetrierung ist nur für Profidrive-Antriebe mit Absolutwertgeber verfügbar.