# Parameter

## Erforderliche Versorgungsparameter

Zyklusparameter | Beschreibung
@P2 | Innendurchmesser des Rings

## Optionale Versorgungsparameter

Zyklusparameter | Beschreibung
@P14 | Antastwinkel der ersten seitlichen Messung in Bezug zur positiven X-Achse Voreinstellung = 0°
@P15 | Differenz des Antastwinkels zwischen den seitlichen Messungen Voreinstellung = 90°
@P33 | Überfahrbereich beim Messvorgang Zusätzlicher Verfahrweg, der über die erwartete Werkstückkante/Werkstückfläche geht Voreinstellung = @P2/2

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.