# ID 60137

Achsanforderung/Abgabe waehrend Endlosdrehen.
Beschreibung | Es wurde ein Achstausch Befehl (S[PUTAX]/S[CALLAX]. programmiert während für die Spindel ein M3/M4 Befehl aktiv war. Weitere Informationen unter [PROG// Kapitel: Abgeben/Anfordern von Spindelachsen]
Reaktion | Klasse | 6 | Anhalten der Achsen und Abbruch des NC-Programmes.
Abhilfe | Klasse | 6 | Spindel vor Programmierung von Achstauschbefehlen anhalten.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.