# ID 50644

Negativer Softwareendschalter überfahren bei Wiederanfahrbewegung im Satzvorlauf.
Beschreibung | Bei Satzvorlauf mit automatischem Wiederanfahren erfolgt eine zusätzliche Prüfung der Achspositionen in der Anfahrbewegung. Besonders bei aktiven kinematischen Transformationen kann es bei der Anfahrbewegung aufgrund der erforderlichen Ausgleichsbewegungen zum Überfahren der Softwareendschalter kommen.
Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen. .
Abhilfe | Klasse | 6 | Betroffene Achse in den gültigen Bereich zurückfahren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Aktuelle Achsposition.
%3: | Unterer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Negativer Softwareendschalter P-AXIS-00177
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm..