# A-Rotation des kartesischen Basiskoordinatensystems (P-CHAN-00371)

P-CHAN-00371 | A-Rotation des kartesischen Basiskoordinatensystems bei der Bandsynchronisierung / Durchlaufbearbeitung
Beschreibung | Dieser Parameter definiert die Rotation um die X-Achse für das Basiskoordinatensystem zur Ausrichtung der Maschine auf ein Transportband.
Parameter | conveyor_sync.cart_t0_rot_a
Datentyp | REAL64
Datenbereich | 0.0 ≤ cart_t0_rot_a < 3600000.0
Dimension |
Standardwert | 0.0
Anmerkungen | Parameter unter TwinCAT verfügbar ab CNC-Version V3.1.3108.2