# ID 70249

Ungültige Auflösung der Slaveachse für Kreuzkompensation.
Beschreibung | Die Korrekturwerte für die Kreuzkompensation wurden in der zugehörigen Korrekturwertliste in Inkrementen angegeben. Dies ist nur für eine Wegauflösung des Messsystems von eins (s. P-AXIS-00234, P-AXIS-00233) erlaubt. Die Slaveachse, die kompensiert werden soll, verwendet jedoch eine Wegauflösung ungleich eins.

Siehe:

[COMP// Kapitel: Kreuzkompensation]]

[FCT-C5// Kapitel: Kreuzkompensation]

Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse und Ausschalten der Kreuzkompensation für die betroffene Achse
Abhilfe | Klasse | 7 | Wert des Parameters P-COMP-00003 in der Korrekturwertliste auf eins ändern und Korrekturwerte metrisch (in 0,1 µm) angeben.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Slaveachse s. P-AXIS-00016
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Wegauflösung des Messsystems der Slaveachse s. P-AXIS-00233, P-AXIS-00234
%3: | Erwarteter Wert [-]
Erwartete Wegauflösung des Messsystems s. P-AXIS-00233, P-AXIS-00234
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.