# ID 150113

Parameter fuer kontinuierlichen Jog wurden nicht initialisiert.
Beschreibung | Vor Aktivierung des Handbetriebs über G200 oder G201 muss zumindest ein Parametersatz (P-AXIS-00077) der Betriebsarten kontinuierlicher Jog initialisiert sein. Die Initialisierung muss über die Achsparameterliste erfolgen.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung
Abhilfe | Klasse | 1 | Vorgabe korrekter Parameter in der Achsliste
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
Fehlertyp | -