# ID 110675

Das konfigurierte Bit in P-AXIS-00815 wird nicht unterstützt.
Beschreibung | Das parametrierte Bit in „antr.probe_actuated_bit“ (P-AXIS-00815) zum Überwachen des Messstatus wird nicht unterstützt.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung, der Wert wird zurückgesetzt. Die Überwachung über das HLI wird nicht unterstützt
Abhilfe | Klasse | 1 | Für CANopen muss Bit 6/7 Parametriert werden, siehe P-AXIS-00815
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (Achsparameter) des Antriebs
%2: | Aktueller Wert [-]
Fehlerhaft parametrierter Wert für P-AXIS-00815
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert für P-AXIS-00815
Fehlertyp | -