# ID 70653

Hauptgeber kann durch ein Listenupdate nicht geändert werden.
Beschreibung | Es wurde versucht über ein Listenupdate der Achse das Hauptgebersignal (P-AXIS-00823) zu ändern. Dies ist nicht möglich. Für die Änderung des Hauptgebersignals ist ein Neustart der Steuerung erforderlich.
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. Die Achse geht in den Fehlerzustand. Das Hauptgebersignal wird nicht übernommen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Reset durchführen. Änderung des Hauptgebersignals (P-AXIS-00823) erfordert einen Neustart der Steuerung.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) des Antriebs
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Neu parametrierter Wert für P-AXIS-00823
%3: | Korrigierter Wert [-]
Bisheriger Wert des Hauptgebersignals (P-AXIS-00823)
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.