# Numerator of attenuation of axis simulation (P-AXIS-00051)

P-AXIS-00051 | Axis simulation attenuation (numerator)
Description | The parameter defines the axis simulation attenuation (numerator). Axis attenuation = P-AXIS-00051 / P-AXIS-00050
Parameter | antr.simu.daempfung_z
Data type | UNS32
Data range | MAX(UNS32) ≥ daempfung_z ≥ 1
Axis types | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Default value | 6
Drive types | Simulation
Remarks | Attenuation = P-AXIS-00051 / P-AXIS-00050 must be < 1, otherwise the warning ERR-80044 is output and attenuation is limited to 0.999.