# ID 20885

Beide Achsen besitzen Achsmode C-Achse.
Beschreibung | Bei Verwendung des Befehls #FACE haben beide programmierten Achsen den Mode der C-Achse. Dies ist nicht zulässig. Nur eine der programmierten Achsen darf diesen Modus besitzen.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen der beiden Modi der Achsen, ändern eines Achsmodes P-AXIS-00015.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.