# ID 110278

Änderung des digitalen Antriebstyps erfordert Neustart der Steuerung.
Beschreibung | Es wurde versucht, den Knotentyp eines SERCOS-Teilnehmers durch Listenaktualisierung zu ändern. Änderung des Knotentyps erfordert einen Steuerungsneustart.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Fehlermeldung, der alte Wert des Knotentyps bleibt erhalten.
Abhilfe | Klasse | 1 | Zum Ändern des Knotentyps Steuerung neu starten.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Aktueller Wert [-]
%3: | Korrigierter Wert [-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.