# ID 120743

Achse fuer die Definition eines zylindrischen Arbeitsraum- oder Schutzraum nicht erlaubt.
Beschreibung | Bei der Definition eines zylindrischen Arbeitsraum- oder Schutzraums sind für die Angabe der Basisebene nur Hauptachsen erlaubt (s. [FCT-C14//Zylindrische Überwachungsräume]). Siehe auch [PROG// Definition eines Kontrollbereiches] Fehlerhaftes Beispiel:

G17 G0 G90

#CONTROL AREA BEGIN [ID1 PROT CIRC MIN_EXCUR=0 MAX_EXCUR=360]

G0 X0 X2=0 (Fehler 120743)

G02 X0 X2=0 I+100

#CONTROL AREA END

Korrigiertes Beispiel:

G17 G0 G90

#CONTROL AREA BEGIN [ID1 PROT CIRC MIN_EXCUR=0 MAX_EXCUR=360]

G0 X0 Y0

G02 X0 Y0 I+100

#CONTROL AREA END

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und korrigieren der Area Definition im NC-Programm.
Parameter | %1: | Identifikationsnummer [-]
ID des betroffenen Arbeits- oder Schutzraums
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Angegebene Achsen
%3: | Erwarteter Wert [-]
Bei der Definition eines zylinderförmigen Kontrollraums zulässige Achsen
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.