# Gewichtung der Geschwindigkeit für Senkbewegung (P-AXIS-00533)

P-AXIS-00533 | Gewichtungsfaktor für die Geschwindigkeit der Senkbewegung
Beschreibung | In diesem Parameter kann für die Senkbewegung (Richtung Werkstück) die verwendete Geschwindigkeit (siehe P-AXIS-00415) gewichtet werden. Dies kann hilfreich sein, da normalerweise die Hebebewegung mit einer großen Achsdynamik ausgeführt wird, um z.B. einem Hindernis bzw. einer Erhöhung schnell ausweichen zu können. Durch die Gewichtung kann die (Wieder-) Annährung an das Werkstück mit einer reduzierten Geschwindigkeit durchgeführt werden.
Parameter | kenngr.distc.v_weight_down
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ v_weight_down < 2000
Achstypen | T, R
Dimension | T: 0.1% | R: 0.1%
Standardwert | 0 *
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen
Anmerkungen | * Die Gewichtung ist abgeschalten d.h. für die Hebe- und Senkbewegung wird die gleiche Geschwindigkeit P-AXIS-00415 verwendet. Dieser Parameter ist ab der CNC-Version V2.11.2807.13 verfügbar.