# ID 21128

Kanalparameter: Kanalspezifischer Override ueberschreitet Grenzwert.
Beschreibung | Im Hochlauf wird bei der Prüfung der Kanalparameter festgestellt, dass P-CHAN-00056 zulässige Grenzwerte überschreitet.
Reaktion | Klasse | 1 | Steuerungshochlauf wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Während dem Hochlauf wird im Konfliktfall P-CHAN-00056 mit einem Grenzwert belegt und der Hochlauf fortgesetzt.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafter Parameterwert
%2: | Oberer Grenzwert [-]
Zulässiger Grenzwert Hinweis: Bei Mehrfach-ID 1 wird maximaler Grenzwert angezeigt Bei Mehrfach-ID 2 wird minimaler Grenzwert angezeigt
%3: | Korrigierter Wert [-]
Automatisch berichtigter Parameterwert Kanalparameter: Kanalspezifischer Override überschreitet Grenzwert. Bei Mehrfach-ID 1 wird auf maximalen Grenzwert berichtigt Bei Mehrfach-ID 2 wird auf minimalen Grenzwert berichtigt
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.