# ID 70470

Too many records for Volumetric Compensation.
Description | The parameter files of the volumetric compensation contain more data sets than can be read in or there is not enough memory for parameter splicing, see parameter P-STUP-00100 and function description [FCT-C26].
Response | Class | - |
Solution | Class | - | Adjust parameter P-STUP-00100, restart controller.
Parameter | %1: | Compensation index[-]
ID of volumetric compensation
%2: | Error value [-]
Number of records read so far
%3: | Upper limit value [-]
Maximal number of records that may be loaded
Error type | -