# B-Rotation des kartesischen Basiskoordinatensystems (P-CHAN-00372)

P-CHAN-00372 | B-Rotation des kartesischen Basiskoordinatensystems bei der Bandsynchronisierung / Durchlaufbearbeitung
Beschreibung | Dieser Parameter definiert die Rotation um die Y-Achse für das Basiskoordinatensystem zur Ausrichtung der Maschine auf ein Transportband.
Parameter | conveyor_sync.cart_t0_rot_b
Datentyp | REAL64
Datenbereich | 0.0 ≤ cart_t0_rot_b < 3600000.0
Dimension | 0.1°
Standardwert | 0.0
Anmerkungen | Parameter unter TwinCAT verfügbar ab CNC-Version V3.1.3108.2