# ID 110420

Ungültiger Wert für Parameter max_reference_position_offset eingegeben.
Beschreibung | Der Wert des Parameters P-AXIS-00298 (zulässiger Abstand zur Referenzposition zur Unterdrückung eines Gantry-Fehlers) liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warning, Korrektur des Wertes auf 0.
Abhilfe | Klasse | 1 | Parameter P-AXIS-00298 ändern.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Zulässinger Minimalwert von P-AXIS-00298.
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Zulässinger Maximalwert von P-AXIS-00298.
%4: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Aktueller (fehlerhafter) Wert von P-AXIS-00298.
%5: | Korrigierter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00298.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.