# Nachführachse im Werkstück (P-CHAN-00185)

P-CHAN-00185 | Festlegen der Lage der Nachführachse im Werkstück
Beschreibung | Die Nachführachse liegt in der Grundeinstellung im Werkzeug, d. h. die Nachführachse dreht das Werkzeug. Bei einer Maschinenstruktur, bei der in Verbindung mit einer kinematischen Transformation das Werkstück über eine C-Achse gedreht wird, kann über diesen Parameter die Nachführachse angepasst werden. Die Werkzeugachse muss dabei senkrecht zur XY Bearbeitungsebene stehen.
Parameter | tracking_axis_rot_wc
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Die Nachführachse ist eine Achse im Werkzeug (Default). 1: Die Nachführachse ist eine Achse im Werkstück.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |