# Zulässige relative Mittelpunktsverschiebung (P-CHAN-00060)

P-CHAN-00060 | Zulässige relative Mittelpunktsverschiebung bei Kreisprogrammierung
Beschreibung | Über den Parameter kann die zulässige relative Mittelpunktverschiebung festgelegt werden.
Parameter | mittelpkt_faktor
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0 < mittelpkt_faktor < MAX(UNS16)
Dimension | 0.1%
Standardwert | 50
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: Die Mittelpunktverschiebung darf 0.5% des korrigierten Kreisradius betragen. mittelpkt_faktor 5