# Anzahl der konfigurierten Kanäle (P-STUP-00001)

P-STUP-00001 | Anzahl der konfigurierten Kanäle
Beschreibung | Applikationsspezifische Festlegung der Anzahl der NC-Kanäle. Die in diesem Parameter angegebene Anzahl muss den konfigurierten Kanälen entsprechen. Der Systemablaufsteuerung wird mit diesem Parameter die Anzahl der NC-Kanäle mitgeteilt. Die Topologiebeschreibung, die als Binärlisten eincompiliert ist, muss diesem Datum entsprechen.
Parameter | kanal_anzahl
Datentyp | SGN16
Datenbereich | 1 - 12
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Dieser Parameter wird automatisch in TwinCAT-Systemen gesetzt.