# Schnittstelle und Parameter des Satzvorlaufs

## Gültigkeit der Satzvorlaufparameter

Die Satzvorlaufparameter (Satzvorlauftyp, Angabe der Fortsetzposition) werden vor dem Start des NC-Programms festgelegt. Beim Programmstart werden diese aktuellen Daten in die Startparameter übernommen. Jede weitere Änderung der Satzvorlaufparameter nach Programmstart hat keinen Einfluss mehr auf das laufende Programm.

## Verfügbarkeit auf dem HMI

Die Belegung der Parameter vor Programmstart vermeidet zeitkritische Situationen. Die Parameter sind auf dem HMI verfügbar und der Zugriff erfolgt über die PLC durch Lese-/Schreibanforderungen mit CNC-Objekten.

## Weiterführende Informationen

- Allgemeine Parameter des Satzvorlaufs
- Parameter des Satzvorlauftyp 1: Dateistart- / -endposition
- Parameter des Satzvorlauftyp 3: Satzzähler
- Parameter des Satzvorlauftyp 4: Satznummer
- Statusdaten: Zugriff über CNC-Objekte
- Statusdaten: Zugriff über das HLI