# ID 110573

Switch on delay for I position controller exceeds maximum value.
Description | The value set for parameter P-AXIS-00497 is greater than the maximum permissible value.
Response | Class | 1 | Warning output, limit value to maximum value.
Solution | Class | 1 | Reduce the value of P-AXIS-00497
Parameter | %1: | Logical axis number [-]
Axis number
%2: | Incorrect value [1 µs]
Set value of P-AXIS-00497
%3: | Upper limit value [1 µs]
Permissible maximum value.
%4: | Corrected value [1 µs]
Corrected value of P-AXIS-00497
Error type | 2, Error message on data transfer of parameter lists to controller.