# ID 14325

Der Sicherheitsabstand in X und Y ist nicht oder unzulässig definiert.
Beschreibung | Keine oder ungültige Definition des Sicherheitsabstands in X und Y.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definieren des Sicherheitsabstands in X und Y beim Zyklusaufruf mit einem zulässigen Wert größer null.
Parameter | %1: | Aktueller Wert
Übergebener Sicherheitsabstand in XY
%2: | Oberer Grenzwert
Maximal zulässiger Sicherheitsabstand in XY
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm