# Satzanzahl bei M/H-Vorausgabe (P-CHAN-00274)

P-CHAN-00274 | Satzanzahl bei M/H-Vorausgabe erhöhen
Beschreibung | Für die M/H-Synchronisationstypen MEP_SVS und MET_SVS kann über diesen Parameter die Anzahl der Sätze für die Vorausschau vergrößert werden. Im Standardfall ist die Satzanzahl 50. Aufgrund des zusätzlich erforderlichen Satzpuffers muss bei Werten > 70 auch der Parameter P-CHAN-00653 und ggf. P-CHAN-00650 (alternativ Hochlaufparameter P-STUP-00071 und ggf. P-STUP-00070) angepasst werden.

Eine Erhöhung der Satzanzahl führt zu erhöhter Laufzeit im Echzeitteil der CNC.

Parameter | m_h_pre_outp_nbr_block
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 50 ≤ P-CHAN.00274 ≤ 200
Dimension | ----
Standardwert | 50
Anmerkungen | Konfigurationsbeispiel:

- Kanalparameterliste:

m_h_pre_outp_nbr_block 100 #100 blocks M Code Look Ahead

# P-CHAN-00653 - Größe Look-Ahead-Puffer

configuration.interpolator.parameter 100

# P-CHAN-00655 – Aktivieren kundenspezifischer
# Einstellung für Look-Ahead

configuration.interpolator.fct_enable[0] FCT_LOOK_AHEAD_CUSTOM

- Alternativ - Anpassung in Hochlaufparameterliste anstelle von P-CHAN-00653 und P-CHAN-00650

configuration.channel[0].interpolator.parameter 100
configuration.channel[0].interpolator.function FCT_LOOK_AHEAD_CUSTOM