# Parametrierung

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P1 | Bezugsebene (absolut)
@P2 | Rückzugsebene (absolut)
@P3 | Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P4 | Endbohrtiefe (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P11 | Anzahl der Zustellungen (ohne Vorzeichen) Maximale Zustelltiefe berechnet sich aus [Tiefe (@P4) / Anzahl Zustellungen (@P11)]
@P31 | Bearbeitungsmodus: 1 = Spänebrechen 2 = Späneentleeren
@P61 | Rückzugsabstand für Spänebrechen und Vorhalteabstand nach Späneentleeren (ohne Vorzeichen)

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P10 | Erste Zustelltiefe (ohne Vorzeichen)
@P17 | Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Angabe in Sekunden)
@P92 | Ausfahrmethode : 0 = Ausfahren im Eilgang (Standardwert) 1 = Ausfahren in Vorschubgeschwindigkeit
@P132 | Vorschubgeschwindigkeit für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert = Aktiver Vorschub beim Zyklusaufruf