# ID 150004

Handradaufloesung ist 0.
Beschreibung | In der CNC wird mit der Formel P-AXIS-00025 * P-MANU-00006 / P-MANU-00005 der Verfahrweg der Achse pro Handradinkrement in der Einheit 0,1µm/Inkrement berechnet. Das Ergebnis dieser Berechnung ist 0.
Reaktion | Klasse | 1 |
Abhilfe | Klasse | 1 | Überprüfung der Werte für die in der Formel aufgeführten Parameter: P-AXIS-00025 – siehe Achsparameter P-MANU-00006 – siehe Handbetriebsparameter
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Nummer der logischen Achse für deren Parameter die Meldung ausgegeben wird
Fehlertyp | -