# ID 21408

GET WCS POSLIMIT waehrend Synchronbetrieb nicht erlaubt.
Beschreibung | Während aktivem Synchronbetrieb (#ENABLE AX LINK bzw. #AX LINK ON) ist im NC-Programm der Befehl #GET WCS POSLIMIT programmiert. Dies ist nicht zulässig. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N30 #SET AX LINK[1, B=X]

N40 #ENABLE AX LINK[1]

:

N100 #GET WCS POSLIMIT [VC1=1 VC2=0 VC3=0]

:

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N30 #SET AX LINK[1, B=X]

N40 #ENABLE AX LINK[1]

:

N90 #DISABLE AX LINK[1]

N100 #GET WCS POSLIMIT [VC1=1 VC2=0 VC3=0]

:

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Vor Verwendung des Befehls #GET WCS POSLIMIT den aktiven Synchronbetrieb mit #DISABLE AX LINK bzw. #AX LINK OFF (ALL) deaktivieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.