# ID 21135

Parameter für nachgeführte Achse außerhalb erlaubtem Datenformat.
Beschreibung | Im Befehl für den Achsnachführbetrieb (#CAXTRACK) überschreitet einer der programmierten Parameter (ANGLIMIT, OFFSET, ANGPOS) den zulässigen Zahlenbereich.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Befehl für Achsnachführbetrieb prüfen und ändern.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
%3: | Unterer Grenzwert [-]
%4: | Oberer Grenzwert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.